附件

[bookmark: _GoBack]企业事业单位环境信息公开表（参考）

一、基础信息
	单位名称
	浙江环立环保科技有限公司

	组织机构代码
	58654754-7
	法定代表人
	孔小玲

	生产地址
	富阳新桐乡黄金湾
	生产周期
	2014.7.1—2015.6.30

	所属行业
	环保
	联系电话
	0571-89986309

	生产经营和管理服务的主要内容
	以危险废物为主要原料，通过水泥窑协同处置方式综合利用处置危废。

	主要产品
	生产规模

	废物处置
	80261吨/年

	／
	／

	／
	／
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二、排污信息
	水污染物

	排放口数量
	/

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	排放浓度（mg/L ）
	监测
方式
	监测
时间
	排放总量
(kg)
	核定的排放总量（kg）
	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/L）
	是否
超标

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。

	大气污染物

	排放口数量
	1

	排放口编号或名称
	排放口位置
	排放方式
	主要/特征污染物名称
	排放浓度（mg/m3）
	监测
时间
	监测
方式
	排放总量(kg)
	核定的排放总量（kg）
	执行的污染物排放标准及浓度限值（mg/m3）
	是否
超标

	废气标排口
	经度：119°59′15″
纬度：29°59′43″
	排环境
	二氧化硫
	25
	2015.6.30
	自动
	39198
	100000
	200
	否

	
	
	
	烟尘
	22.6
	2015.6.30
	自动
	75735
	/
	50
	否

	
	
	
	氮氧化物
	300.5
	2015.6.30
	自动
	820245
	900000
	320
	否

	
	
	
	林格曼黑度
	0级
	2015.6.16
	手工
	／
	／
	＜I
	否




	固体废物

	废物名称
	是否危险废物
	处理处置方式
	处理处置数量（kg）
	处置去向

	实验室分析废物
	是
	收集后送水泥窑综合利用不排放
	/
	/

	生活垃圾
	否
	委托当地环卫部门进行清运
	/
	委托当地环卫部门进行清运

	/
	/
	/
	/
	/

	噪声（周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开，其他单位自愿公开）

	厂界位置
	噪声值（dB）
	执行的厂界噪声排放标准限值（dB）
	超标
情况

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/

	其他污染类型

	
	/


三、防治污染设施的建设和运行情况
	设施类别
	防治污染设施名称
	投运时间
	处理能力
	运行情况
	运维单位

	水污染物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	大气污染物
	废气处理系统
	2004年10月
	550000立方米／小时
	正常
	富阳南方水泥

	
	废气在线监控系统
	2008年9月
	二氧化硫、烟尘、氮氧化物
	正常
	浙江环茂自控科技

	固体废物
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	噪声
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	





四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
	
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	建设项目名称
	环评批复单位
	环评批复时间
	环评批复文号
	竣工验收单位
	竣工验收时间
	竣工验收文号

	固体废物水泥窑协同处置合作项目
	浙江省环境保护厅
	2013年3月27日
	浙环建[2013]26号
	浙江省环境保护厅
	2015年1月27日
	浙环竣验[2015]13号

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他环境保护行政许可情况
	2015年4月8日，取得《危险废物经营许可证》（浙危废经 第133号）






五、突发环境事件应急预案
	突发环境事件应急预案

	备案部门
	富阳市环境保护局
	备案时间
	2014年8月

	主要内容
	
《固体废物水泥窑协同处臵合作项目专项应急预案》
一、编制目的 
为加强公司对突发性各类事故的管理能力，全面预防各类事故的发生，提高员工对突发环境污染事故的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，将事故对环境的影响减至最低，同时减小事故损失，特制定本制度。
二、应急预案启动 
根据启动应急预案的条件和标准，如即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动应急预案； 1、固态危险废物泄漏或洒落 ⑴ 固态危险废物在卸车过程中由于包装物破损等原因出现泄漏、洒落； ⑵ 危险废物发生泄漏、洒落导致厂区内土壤污染或者水体污染。 2、火灾 液态危险废物在输送过程中泄漏导致易燃液体泄漏，发生火灾。 3、水泥生产设施不正常运行情况导致危险废物处臵停产。
三、应急组织机构、人员与职责 
富阳南方水泥有限公司与浙江环立环保科技有限公司联合成立了应急救援指挥部，佘炳龙担任指挥部总指挥，并成立各应急小组，主要有：现场救援组、信息联络组、后勤保障组、安全保卫组、医疗救护组、安全环保组。
应急队伍组成及职责 
1、指挥部成员 
总指挥：佘炳龙  副总指挥：雷军彦 
指挥部主要职责： ⑴ 组织制订突发环境污染事故应急预案； ⑵ 负责人员、资源配臵、应急队伍的调动； ⑶ 确定抢险现场指挥人员； ⑷ 协调事故现场指挥及救援有关工作； ⑸ 批准本预案的启动与终止； ⑹ 确定事故状态下各级人员的职责； ⑺ 负责突发环境污染事故信息的上报工作； ⑻ 接受政府的指令和调动； ⑼ 组织应急预案的演练； ⑽ 负责收集事故现场及相关数据； ⑾ 负责事故原因调查，应急经验总结； ⑿ 负责公司生产过程改进，应急预案改进、更新与发布。
 2、现场救援组 组长：佘炳龙 组员：冯俊杰、林鸥涛 
职责： ⑴ 负责泄漏处应急堵漏； ⑵ 负责泄漏容器内的剩余液体及围堰内液体收集、转移； ⑶ 故障设备维修。 
3、信息联络组 组长：刘荣森 成员：赖丁钱 
职责： ⑴ 负责将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将指挥部的命令及时向各应急指挥小组汇报；⑵ 编制新闻发布方案，决定发布内容，负责新闻发布； ⑶ 收集、跟踪舆论，及时向上级或有关部门汇报、通报情况。
 4、后勤保障组 组长：洪迪群 成员：李毅雄、郑志敏
 职责： ⑴ 负责各种应急物资和设施的采购； ⑵ 负责各种应急物资的管理和维护； ⑶ 负责应急现场各种物资、设备的供应； ⑷ 协助其他小组进行应急。 
5、安全保卫组 组长：王兴 成员：兰华 
职责： ⑴ 划定事故现场境界区域，维持厂内的治安秩序； ⑵ 疏散事故现场无关人员。 
6、医疗救护组 组长：张来兴 组员：王双一、何峰 
职责： ⑴ 负责对事故伤员应急抢救； ⑵ 负责联络120急救中心； ⑶ 负责周边人员向事故地上风向（根据风向标指示）疏散。 
7、安全环保组 组长：宋建强 成员：潘晔晖 
职责： ⑴ 负责事故现场大气中泄漏物浓度监测； ⑵ 消防废水及事故池中COD、有毒品等浓度监测； ⑶ 负责事故应急中止后大气、水体环境采样与监测。
四、事故信息报警和通知 
发现紧急状态即将发生或已经发生时，按照以下步骤操作： ⑴ 第一发现事故的员工初步评估并确认事故发生，立即警告暴露于危险的第一人群（如操作人员），并电话通知当日公司值班长（详见《富阳南方水泥有限公司值班安排表》）。其次，如果可行，则应控制事故源以防止事故恶化。 但在储存、运输中，如操作人员通过报警装臵或巡检时发现危险目标发生泄漏，应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，才执行以上流程。 ⑵ 现场应急协调人接到报警后立即赶赴现场，做出初始评估（如事故性质，准确的事故源，数量和材料泄漏的程度，事故可能对环境和人体健康造成的危害），确定应急响应级别，启动相应的应急预案，并通知可能受事故影响的人员以及应急人员和机构（如应急领导机构成员、应急队伍或外部应急/救援力量）；如果需要外界救援，则应当呼叫有关应急救援部门并立即通知地方政府有关主管部门。必要时，应当向周边社区和临近工厂发出警报。 ⑶ 各有关人员接到报警后，按应急预案的要求启动相应的工作。
五、现场应急处理措施 
⑴ 危险区的设定 
发生Ⅰ级事故，以事故地为中心，将半径100米以内区域划分为危险核心区，将距事故点中心周边300米以内的区域划分为危害边缘区。发生II级事故，以事故地为中心，将半径40米以内的区域划分为危害核区，将距事故地周边100米区域内划分为危害边缘区。事故危险、危害核心区初步划定后，应根据现场火势、环境监测和当时气象资料，由指挥部确定扩大或缩小划定危险、危害核心区和危险、危害边缘区。 ⑵ 隔离区的划定 对Ⅰ级危险、危害核心区按划定的危险区边缘以黄黑带设臵警戒隔离区域，并设警戒哨，限制人员、车辆进入。对II级危险、危害核心区的隔离、警戒由现场治安组组织实施。一旦发生Ⅰ级事故，对事故现场周边区域的道路实施交通管制，除救护车、消防车、抢险物资运输车、指挥车辆可进入事故隔离区内，其它车辆均不得进入事故隔离区内；对原停留在隔离区内的车辆实施疏导。 ⑶ 安全区的划定
六、事故发生后采取的处理措施 
⑴ 废液泄漏
 ① 泄漏应急处理 当卸料区发生有机废液事故性泄漏时，现场操作人员迅速关闭卸料阀以及投加设备。泄漏废液通过自流进入围堰内的收集坑，用油桶泵或者潜水泵将泄漏液体送入废液应急罐，如泄漏量过大，废液将进入事故应急池，待卸料区的废液自流完毕，用清水冲洗卸料区。事故应急池内收集的废液用泵输送到槽罐车或者吨桶后，运送到废液卸料区入窑处臵。 当废液泄漏发生在卸料区外，用沙土、消防等设施，进行覆盖、拦截、引流等措施，同时采取相应的回收、吸附等措施清除污染物，降低对环境的影响。在事故处理过程中，要重点保护污水处理装臵正常运行，一旦泄漏物料进入污水系统，将事故废水切入事故蓄水池，以防污水排入附近水环境，造成超标排放。② 防护措施 呼吸系统防护：发生火灾事故时，应该佩戴自吸过滤式防毒面罩(半面罩)。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴乳胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。 ③ 应急措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：喷水保持火场容器冷却。尽可能将吨桶等小包装容器从火场移至空旷处，处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装臵中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土，用水灭火无效。
 ⑵ 发生物料遗洒 
当卸料区发生固态危废事故性洒落时，现场操作人员在防护用品佩戴齐全的情况下，对洒落的危废进行清扫，并收集到放料仓内直接使用。 在运输或转运物料时，若遗洒于投料区域或场区外道路上，第一时间报告给应急抢险组，同时需在道路上立即设臵警戒标志（警戒标志距离遗洒面不得小于50m），进行清扫、收集，以防止污染道路及造成不良影响。现场治安组在事故发生后要及时对现场采取有效的保护措施，严禁车辆闲杂人等进入事故现场，维持好现场持续，保证抢险工作的顺利进行。
 ⑶ 现场发生泄漏引起火灾 
① 发现泄漏者立即联系应急抢险组成员，同时通知厂内应急指挥部。 ② 厂内应急指挥部首先通知应急抢险组到现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案。 ③ 厂内应急指挥部根据现场察勘情况，组织各应急小组实施紧急应急预案（应急小组人员的自我防护，初期灭火，废水管理，紧急停车等）；同时联系消防队等相关部门。 ④ 可能情况下，堵住泄漏源，减少事故影响程度和范围。 ⑤ 应急抢险组监视泄漏点，并进行初期灭火、废水管理等现场的监视。 ⑥ 现场治安组赶到事故现场，放臵事故泄漏警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防护面罩或空气呼吸器，并有班组人员陪同。 ⑦ 医疗救护组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援事故现场的受伤人员。 ⑧ 在消防队到达后，将指挥、排险工作移交消防队。 ⑨ 在收集槽内存留的事故废水，渐次进入本项目事故池，待事故结束后入窑处臵。
七、应急响应终止程序 
1、事故救援工作结束的确定 
当事故污染源已得到有效控制，事故现场处臵已完成，现场监测符合要求，中毒人员已得到救治，危险化学品泄漏区基本恢复正常秩序，导致次生、衍生事故隐患消除后，由现场应急指挥部宣布应急结束宣布危险废物事故应急工作结束，并进行事故现场的善后处理，对厂区进行恢复、重建工作。 
2、 事故危险的解除 
事故应急救援工作结束后，由应急指挥部通知企业相关部门，事故危险已解除。涉及周边社区及人员疏散的，由指挥部向上级有关部门报告后，由上级有关部门确认后，宣布解除危险。




六、环境自行监测方案
	主要内容
	
一、企业基本信息：浙江环立环保科技有限公司位于富阳市新桐乡黄金湾，主要工艺为利用水泥窑协同处置危险废物。本项目于2013年3月通过环评审批，2015年1月通过三同时验收，2015年4月取得危险废物经营许可证，年处置能力80261吨。
二、监测计划
	类别
	监测因子
	监测位置
	监测频次

	大气环境
	污染源监测
	烟尘、CO、CO2、O2、SO2、NO2、氯化氢
	窑头、窑尾
	连续自动监测

	
	
	温度
	预热器、余热锅炉进、出气口
	

	
	
	重金属及其化合物、氟化物
	窑尾
	1季度1次

	
	
	粉尘
	厂界
	1季度1次

	
	
	二噁英
	窑尾
	1年1次

	
	环境质量监测
	重金属及其化合物、二噁英
	新店村
	1年1次

	水环境
	CODCr、NH3-N
	污水处理设施、雨水口
	1年1次

	声环境
	等效A声级Leq（A）
	厂界
	1年2次

	土壤环境
	重金属、二噁英
	厂区、新店村
	1年1次


污染源自动监控系统委托浙江环茂自控科技有限公司。
三、监测分析方法及质量控制
（1）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。
采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。 
（2）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、检测报告等。 
四、公布时限：
1.对外公布方式：企业自媒体渠道、浙江省企业自行监测信息平台 
2.公布内容： 企业名称、排放口及监测点位、监测结果、监测时间、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数、污染物排放方式及排放去向等。 
3.公布时限：
 ①企业基础信息和数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化，应于变更后5日内公布最新内容
②手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；自动监测数据应实时公布监测结果，废气自动监测设备为每 1 小时均值。
③每年一月底前公布上年度自行监测年度报告





七、其他应当公开的环境信息
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填表说明：
1. 排放口编号或名称应与排污许可证上载明的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，监测方式为手工或自动，排放总量为最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量或环评批复上允许的排放总量。
1. 污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分，应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开，并在处理能力中填写监测指标。
1. 企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。
1. 此件公开发布，电子版可以在浙江省环保厅门户网站上获取。


